相对测量一般比绝对测量的精度高

滚动轴承的内圈内径和配合一般采用基孔制，内圈内径的公差带在零线下方

齿厚偏差主要影响齿轮的适当的齿侧间隙性能